辽宁鑫磊检测技术有限公司

砖、砌块试验委托单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托日期 | 年 月 日 | | 试验编号 | | 035101- | |
| 委托单位 |  | | | | | |
| 建设单位 |  | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | |
| 见证单位 |  | | | | | |
| 工程名称 |  | | | | | |
| 使用部位 |  | | | | | |
| 生产厂家 |  | | | | | |
| 种类 | □轻集料混凝土小型空心砌块□蒸压粉煤灰砖□混凝土实心砖□烧结多孔砖 | | | | | |
| 规格 |  | | | 强度等级 | |  |
| 密度等级 |  | | | 进场数量 | | m3 |
| 样品状态 | □完好 □有缺陷(缺陷描述：　 　 ) | | | | | |
| 检验项目 | □轻集料混凝土小型空心砌块：抗压强度、密度、吸水率、含水率、相对含水率。  □蒸压粉煤灰砖：抗压强度、抗折强度、外观状态、质量损失、冻前强度、冻后强度、强度损失率。  □混凝土实心砖：抗压强度、外观状态、质量损失、吸水率、含水率、相对含水率。  □ 烧结多孔砖：抗压强度、吸水率、抗风化性能、泛霜、石灰爆裂 | | | | | |
| 检验依据 | □GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》  □JG/T 239-2014《蒸压粉煤灰砖》  □GB/T 21144-2007《混凝土实心砖》  □GB 13544-2011《烧结多孔砖》 | | | | | |
| 委托人 |  | 联系电话 | | |  | |
| 见证人（盖章） |  | 收样人 | | |  | |
| 备 注 | 1. 委托方应保证填写的内容均为真实信息。 2. 委托方如对检测结果有异议，应于收到检测报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。 3. 需保留的样品，委托单位应在收到检测报告之日起十五日内取回，逾期不予保留，取样人须凭检测报告及本人身份证取样。 4. 委托方提供的资料，除本公司作为检测依据的资料随报告副本存档外，其余资料一律退还给委托方。随报告副本存档的资料，本公司为委托方保密。 5. 公司在收到全部检测费用后发放检测报告。 | | | | | |
| 辽宁鑫磊检测技术有限公司 地址：沈北新区通顺街25号 电话：024-88071309 | | | | | | |